
	序号
	品名
	效率
	规格
	单位
	数量
	单价
	合计

	1
	板式过滤器
	G4
	592*287*46
	个
	240
	
	

	2
	板式过滤器
	F5
	287*592*96
	个
	36
	
	

	3
	板式过滤器
	G4
	592*592*46
	个
	200
	
	

	4
	板式过滤器
	F5
	592*287*96
	个
	36
	
	

	5
	板式过滤器
	F5
	592*592*96
	个
	48
	
	

	6
	板式过滤器
	F5
	565*500*15
	个
	8
	
	

	7
	板式过滤器
	F5
	892*510*15
	个
	8
	
	

	8
	板式过滤器
	F5
	595*290*360(袋长）3P
	个
	12
	
	

	10
	板式（组合）
	F5
	505*250*15
	个
	20
	
	

	11
	精密空调前置过滤器
	F5
	985*805*95
	个
	4
	
	

	12
	精密空调前置过滤器
	F5
	950*520*46
	个
	8
	
	

	13
	AWB无隔板高效过滤器
	H13
	915*610*75
	套
	30
	
	

	14
	AWB无隔板高效过滤器
	H13
	610*610*75
	套
	24
	
	

	15
	AWB无隔板高效过滤器
	H13
	915*305*75
	套
	16
	
	

	16
	AWB无隔板高效过滤器
	H13
	610*305*75
	套
	38
	
	

	17
	液槽高效过滤器
	H13
	484*484*97
	套
	41
	
	

	18
	液槽高效过滤器
	H13
	320*320*97
	套
	89
	
	

	19
	液槽高效过滤器
	H13
	630*630*97
	套
	5
	
	

	20
	精密高效过滤器
	H13
	600*600*295
	套
	14
	
	

	21
	精密高效过滤器
	H13
	400*400*295
	套
	6
	
	

	22
	精密高效过滤器
	H13
	915*610*295
	套
	16
	
	

	23
	精密高效过滤器
	H13
	500*500*295
	套
	2
	
	

	24
	精密高效过滤器
	H13
	872*495*295
	套
	8
	
	

	25
	精密高效过滤器
	H13
	680*495*295
	套
	2
	
	

	26
	亚高效过滤器
	F10
	592*592*292
	个
	20
	
	

	27
	亚高效过滤器
	F10
	592*287*292
	个
	24
	
	

	28
	高效过滤器
	H13
	320*320*220
	个
	12
	
	

	29
	袋式过滤器
	F8
	592*287*381-6P
	个
	22
	
	

	30
	袋式过滤器
	F8
	390*287*381-4P
	个
	8
	
	

	31
	板式过滤器
	G4
	490*386*381-4P
	个
	6
	
	

	32
	板式过滤器
	G4
	386*591*381-4P
	个
	18
	
	

	33
	袋式过滤器
	F6
	490*590*381-5P
	个
	24
	
	

	34
	袋式过滤器
	F6
	592*592*381-6P
	个
	30
	
	

	35
	板式过滤器
	G4
	287*592*46
	个
	14
	
	

	36
	板式过滤器
	G4
	287*386*46
	个
	4
	
	

	37
	板式过滤器
	G4
	386*490*46
	个
	4
	
	

	38
	板式过滤器
	G4
	386*590*46
	个
	8
	
	

	39
	袋式过滤器
	F6
	490*590*46
	个
	18
	
	

	40
	高效过滤器
	99.995%
	950*650*90
	个
	1
	
	

	41
	耐高温高效过滤器(不低于280度、瞬间温度不低于300度）
	99.995%
	950*650*220
	个
	1
	
	

	42
	高效过滤器
	99.995%
	200*200*150
	个
	1
	
	

	43
	 过滤棉
	G4
	8MM*2M*20M
	卷
	1
	
	

	
	合计
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