石家庄市中医院(光华院区)
排水技术服务参数要求及报价单
一、服务要求：
1、排水专用检测井内，定期或不定期清理清除检测井内的淤泥、杂物和堵塞物，确保检测井功能正常。
2、保证污水处理站和检测井之间的管道畅通，不堵塞，以保证水流正常进入专用检测井。
3、负责《城镇污水排入排水管网许可证》年检事项，去相关部门办理及年检过程中的一切相关手续。
4、遇到有关部门在检查证后污水设施现场时，乙方应在现场协助，对遇到的专业问题应解释说明。
5、检测部门在提取检测水样时，应在提取现场协助检测等相关服务。抽样检测后，应密切跟踪检测部门水质检测的情况，出具检测报告后及时告知甲方。
6、负责水质检测前有关的污水水质分析及研判等技术服务工作，以保证排出的水质符合《污水排入城镇下水道水质标准》。具体标准为：ph值（6.5-9.5）、CODcr（≤500mg/l）、悬浮物（≤400mg/l）、总磷（≤8mg/l）、氨氮（≤45mg/l）、动植物油（≤100mg/l）。
7、如水质不符合标准而受到城管处罚，所受到的罚款由乙方承担。
[bookmark: _GoBack]8、本项目计划服务期限为2年，投标单位以24个月运营服务期进行投标报价。服务期内，如因不可抗力（自然灾害、政策原因等）或甲方业务发生重大变更导致服务无法继续开展的，甲方可提前终止服务，双方互不承担违约责任。
二、报价单
石家庄市中医院（光华院区）排水技术服务项目报价单
	单位名称
	

	金额合计
	小写：             元
大写：             元

	备注
	项目服务期限为2年，报价金额需为两年合计。

	


（单位公章）
	
法定代表人（印章/签字）
联系电话：
                  年  月   日



