
石家庄市中医院（光华院区）危废处置服务技术参数及报价单

一、服务技术要求
本项目为危险废物的收集、运输、接收和暂存服务，执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ 2025-2012)。
投标单位需对医院产生的危险废弃物（废灯管、污泥、废活性炭、二甲苯容器、格栅废渣、COD、氨氮在线设备废液、实验室废液、实验室废物 ）进行合法合规集中回收，并进行合法合规处置，达到保护资源环境、提高经济效益和社会效益的目的。承接方在服务期内为医院提供全时段线上危险废物相关的技术指导，且投标单位需在接到转运通知后24小时内安排完成转运处置。在收集、贮存、运输危险废物时，应根据危险废物收集、贮存、处置经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等；危险废物产生单位内部自行从事的危险废物收集、贮存、运输活动应遵照国家相关管理规定，建立健全规章制度及操作流程，确保该过程的安全、可靠。
本项目计划服务期限为2年，投标单位以24个月运营服务期进行投标报价。服务期内，如因不可抗力（自然灾害、政策原因等）或甲方业务发生重大变更导致服务无法继续开展的，甲方可提前终止服务，双方互不承担违约责任。
二、处置类型参数及报价
	序号
	废物名称
	编号
	废物代码
	预估年处置量(吨/年)
	含税单价（元/吨//年）

	1
	废灯管
	HW29
	900-023-29
	5公斤
	

	2
	污泥
	HW49
	772-006-49
	0.08
	

	3
	废活性炭
	HW49
	900-039-49
	0.15
	

	4
	二甲苯容器
	HW49
	900-047-49
	0.09
	

	5
	格栅废渣
	HW49
	900-041-49
	0.06
	

	6
	COD、氨氮在线设备废液 
	HW49
	900-047-49
	0.45
	

	7
	实验室废液、实验室废物 
	HW49
	900-047-49
	0.45
	


注：投标报价为各项处置项目的含税单价。
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