石家庄市中医院中山院区1号楼、2号楼、3号楼、4号楼、5号楼、澳佳办公区、规培宿舍、学生公寓使用的开水器、净水机。

每台每三个月更换一次净水器滤芯。

每台每半个月保养一次，包括：整机检查防漏电设施、电器元件、线路情况等。

开水器每台每半月保养除垢一次。

  热水器数量36台
